a)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dezimal** | **IEEE-754 Binär** | **IEEE-754 Hexadezimal** |
| 3.4028234664 × 10^38 | 0 11111110 11111111111111111111111 | 7f7f ffff |

b)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dezimal** | **IEEE-754 Binär** | **IEEE-754 Hexadezimal** |
| 1.1754943508 × 10^−38 | 0 00000001 00000000000000000000000 | 0080 0000 |

c)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dezimal** | **IEEE-754 Binär** | **IEEE-754 Hexadezimal** |
| 16777216 | 0 10010111 00000000000000000000000 | 4b800000 |